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COMUNICATO DI PRODOTTO	Settembre 2026

TVD: LA NUOVA GAMMA DI CHILLER CONDENSATI AD ARIA DI HIREF
PER I DATA CENTER DI ULTIMA GENERAZIONE

Progettata e prodotta da HiRef, TVD è la gamma di refrigeratori condensati ad aria con compressori a vite con inverter, pensata per le nuove tendenze del settore Data Center e per processi industriali energeticamente intensivi. 

La gamma copre un range di potenza frigorifera da 512 a 3000 kW, con dieci taglie disponibili, per esigenze impiantistiche di diversa dimensione.

Compressori a vite con inverter e batterie a V ad alta efficienza 
Il cuore della gamma TVD è rappresentato dai compressori a vite dotati di inverter, che garantiscono una modulazione costante della potenza erogata e un'elevata efficienza energetica anche ai carichi parziali. La modulazione della capacità può avvenire tramite inverter su entrambi i compressori oppure su un solo compressore, a seconda delle esigenze impiantistiche. I più alti rapporti efficienza/ingombro sono raggiunti grazie alla particolare configurazione a “V” delle batterie di scambio termico, molto profonde e con la maggiore dimensione tra i chiller attualmente presenti sul mercato: una soluzione che garantisce superfici di scambio elevate ed efficienza termica alta in relazione al footprint dell'unità.

Basso impatto ambientale e nuovo concetto di scambio termico
Il basso impatto ambientale e la sostenibilità della gamma TVD passano dall'utilizzo dal nuovo refrigerante R1234ze di tipo HFO con GWP pari a 6, che contribuisce a un basso Total Equivalent Warming Impact (TEWI) complessivo. A questo si affianca un evaporatore a fascio tubiero a singolo passaggio, che grazie alla completa controcorrente nello scambio termico, consente di raggiungere eccellenti valori di efficienza termodinamica.

Prestazioni elevate, anche in Free-Cooling
L'ottimizzazione di tutte le superfici di scambio termico, sia lato DX che Free-Cooling, permette di raggiungere temperature dell'acqua prodotta fino a 40°C e di attivare il Free-Cooling parziale già a partire da 45°C di temperatura dell'aria esterna, per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di datacenter, anche i più nuovi. 
Nella configurazione Raffreddamento + Free-Cooling, con temperatura acqua utenza 50/40°C, la gamma TVD raggiunge potenze frigorifere comprese tra 660 e 3000 kW, con valori di EER fino a 12,66. Nella modalità di solo raffreddamento, la potenza frigorifera varia da 541 a 1621 kW, con EER compreso tra 3,6 e 3,83. I livelli di potenza sonora dell'unità base si attestano tra 97 e 102 dB(A).

Affidabilità, manutenibilità e connettività BMS
TVD è pensata per ridurre al minimo i tempi di fermo impianto e semplificare la gestione quotidiana. La facile accessibilità di tutti i componenti principali rende gli interventi di manutenzione più rapidi e meno invasivi, mentre la funzione di Fast Restart garantisce la ripartenza immediata dell'unità in caso di disservizio sull'alimentazione principale, limitando l'impatto di eventuali interruzioni sulla continuità di esercizio.

Grazie all'interfaccia di comunicazione multiprotocollo, TVD si integra facilmente con i sistemi di Building Management System (BMS) esistenti, semplificando il monitoraggio e il controllo dell'unità all'interno dell'impianto. Il sistema di monitoraggio e limitazione della massima potenza assorbita consente inoltre di tenere sotto controllo i consumi in tempo reale, offrendo un ulteriore strumento di gestione dell'efficienza energetica.

A completare il quadro, la valvola di espansione elettronica, i ventilatori assiali EC e i materiali resistenti alla corrosione contribuiscono ad allungare la vita utile dell'unità anche nei contesti più esigenti. La gamma può inoltre essere configurata secondo le specifiche esigenze impiantistiche grazie a una serie di opzioni dedicate: kit di pompaggio singolo o doppio in rotazione temporale, kit Glycol-Free, doppia alimentazione elettrica e filtro attivo per la riduzione della distorsione armonica (THDi/v <5%). L'unità rientra in Classe A.

Con TVD, HiRef conferma la propria capacità di seguire l'evoluzione tecnologica del mercato, proponendo una soluzione progettata per coniugare efficienza, affidabilità e sostenibilità, in linea con l'impegno dell'azienda verso l'innovazione continua a supporto tecnico di progettisti e installatori.
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