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NEXTAC by INNOVA:
la perfetta integrazione tra architettura, comfort e design

NEXTAC di INNOVA sono i nuovi climatizzatori autonomi monoblocco ad alta potenza senza unità esterna - con ventilazione meccanica controllata di serie – che rappresentano la massima espressione di design e tecnologia attualmente disponibile sul mercato.

Progettato e prodotto da INNOVA negli stabilimenti di Storo (TN), questo rivoluzionario sistema “through the wall” a esclusivo funzionamento elettrico, disegnato dal designer Luca Papini,  racchiude in sé tutto il necessario per offrire il migliore comfort termico e mantenere contemporaneamente le migliori condizioni di salubrità dell’aria negli ambienti, senza la necessità di centrali tecniche o complesse reti impiantistiche.

Le caratteristiche evolute di questo innovativo climatizzatore compatto decentralizzato con VMC incorporata, tra cui l’eccezionale silenziosità del terminale interno, hanno consentito a NEXTAC di INNOVA di diventare una soluzione di riferimento sia nell’ambito delle nuove costruzioni, come negli interventi di riqualificazione anche a livello internazionale. Sviluppato in origine per il mercato nordamericano (dove si è anche aggiudicato il prestigioso “Product of the Year” agli AHR Innovation Awards 2024), NEXTAC di INNOVA offre, tra i suoi numerosi vantaggi, anche un’eccezionale versatilità di installazione che gli consente di poter essere posizionato sotto le finestre o lungo i muri esterni, in funzione dell’uso dei locali.

L’integrazione della motocondensante e del sistema di VMC in una speciale cassaforma termofonoisolante incassata ed ermeticamente aderente alla parete e la griglia metallica in facciata personalizzabile nelle finiture, garantiscono una continuità estetica in qualsiasi contesto architettonico contemporaneo, azzerando completamente l’impatto visivo dell’impiantistica e preservando la pulizia formale dell’involucro edilizio.

La perfetta tenuta all’aria e all’acqua è affidata alla speciale guarnizione perimetrale in gomma che, sigillando NEXTAC alla muratura, garantisce l’efficace separazione con l’esterno e il massimo comfort all’interno. NEXTAC dispone, inoltre, di un innovativo sistema automatico di nebulizzazione della condensa che la espelle in atmosfera, a garanzia anche di un’adeguata deumidificazione dell’aria in ambiente.

Grazie alla tecnologia DC Inverter con sistema Dual Power, NEXTAC mette a disposizione una potenza massima pari a 4,80 kW in raffreddamento e a 4,40 kW in riscaldamento, per fronteggiare le esigenze di climatizzazione degli ambienti più grandi (classe di efficienza energetica A+ sia in riscaldamento che in raffreddamento). La funzione Dual Power porta più rapidamente l'ambiente alla temperatura impostata; raggiunta la temperatura, NEXTAC modula automaticamente la potenza in base al carico.

NEXTAC sfrutta al meglio le potenzialità del gas refrigerante R32, che abbina prestazioni di riferimento (COP = 3,80 con A 7 °C, A 20 °C; EER = 3,4 con A 35 °C, A 27 °C) all’indice di riscaldamento globale (GWP = 675, circa 1/3 rispetto ai più diffusi HFC) e la sua resistenza elettrica integrativa garantisce continuità al comfort, anche con condizioni climatiche estreme nel periodo invernale.

NEXTAC di INNOVA  integra di serie il modulo VMC (5 velocità) che rimuove polveri, inquinanti e allergeni (ePM1-60%, MERV 13), migliorando la salubrità degli edifici con il costante ricambio igienico dell’aria in ambiente (fino a 85 m3/h). Il recupero termico tra l’aria espulsa e quella immessa avviene ad alta efficienza (fino al 78,3% del calore sensibile; fino al 55,5% del calore latente ai sensi della norma UNI EN 13141-8), a vantaggio del contenimento dei consumi.

La gestione di NEXTAC è semplice e può avvenire tramite il telecomando fornito di serie, il touchscreen integrato a bordo macchina oppure via cavo dal pannello comandi serie M7 (opzionale). 

Equipaggiato con un modulo Wi-Fi di serie (iOS e Android), NEXTAC può essere controllato anche attraverso il sistema BUTLER PRO che consente di gestire la climatizzazione e la ventilazione di più dispositivi INNOVA tramite rete locale e internet.
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