[image: Immagine che contiene Carattere, logo, Elementi grafici, simbolo

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]	                                                                                                                               [image: Immagine che contiene testo, Carattere, Elementi grafici, logo

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]       [image: Immagine che contiene testo, logo, Carattere, Marchio

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.]
Ottobre 2026 | ista Italia | Prodotti | Contatori Ultego III 3.0 

ULTEGO III smart e smart plus: 
la telelettura integrata di ista Italia massimizza efficienza e risparmio

ultego III i contatori di calore progettati e prodotti da  ista per misurare, registrare e comunicare i dati del consumo termico di edifici e appartamenti rinnova la sua gamma introducendo i nuovi modelli ultego III 3.0 smart e ultego III 3.0 smart plus con corpo in ottone.

In linea con le più stringenti normative internazionali, i contatori ultego III integrano nativamente la trasmissione radio dei dati di consumo e sono stati sviluppati per ridurre i costi di gestione degli utenti e semplificare gli interventi sul campo da parte del servizio di assistenza tecnica.

Conformi ai nuovi standard di telelettura da remoto previsto dalla direttiva europea sull'efficienza energetica (EED 2.0) i nuovi contatori 3.0 smart e 3.0 smart plus sono la naturale evoluzione tecnologica della linea ultego III.

Prodotti con componenti radio di serie per misurare, registrare e comunicare i dati del consumo termico di edifici e appartamenti con estrema precisione e in totale sicurezza senza la necessità di un modulo radio esterno, ultego III 3.0 smart e ultego III 3.0 smart plus sono strumenti precisi, efficienti e affidabili dotati di serie di un modulo radio integrato nel corpo del contatore di ultimissima generazione in grado di trasmettere direttamente i dati con un hardware più compatto per semplificare l’installazione e migliorare la gestione operativa.

- Progettato per fornire prestazioni stabili nel tempo, anche nelle condizioni operative più complesse e impegnative, ultego III smart plus , con corpo in ottone, è in grado, grazie alla batteria con autonomia di 11 anni e al trattamento speciale DuraSurface, di prevenire i depositi lungo il tratto di misura.
- ultego III smart è, invece, la versione compatta con corpo in polimero equipaggiata con il medesimo sistema di misura intelligente e adattivo comune all’intera linea che, nel caso  il contatore rilevi sbalzi di portata nell'impianto, è in grado di intensificare la frequenza di campionamento delle temperature (fino a 4 secondi), garantendo misure estremamente precise durante i transitori.

Tra i più diffusi e apprezzati nel mercato europeo i quattro modelli di ultego III – smart, smart plus, perfect, calculator sono progettati per gli impianti di climatizzazione idronici, e soddisfano un ampissimo range di portate e lunghezze, adattandosi a molteplici applicazioni, garantendo un'elevata stabilità di funzionamento, anche nelle condizioni operative più severe.

Protetta dal robusto corpo in ottone, la tecnologia di ultego III utilizza sensori di flusso a ultrasuoni per incrementare la sensibilità delle misure, a vantaggio del risparmio di gestione e della corretta attribuzione delle spese per riscaldamento e raffrescamento e l’intervallo dinamico 1:1000 (rapporto tra le portate nominale e minima misurabili) è in grado di garantire la massima accuratezza delle rilevazioni, con flussi ridotti come, ad esempio, in caso di sovraccarico. L'assenza di parti in movimento, inoltre, evita usura e accumulo di particelle solide, minimizzando le perdite di pressione sempre a vantaggio della precisione e dell’affidabilità.


Omologati MID e sigillati per tutelare l’integrità del dispositivo dalle manomissioni, tutti i contatori ultego III, dal punto di vista operativo, sono compatibili con portate da 0,6 a 60 m³/h, sono del tutto immuni ai picchi di pressione e alle impurità contenute nell'acqua e non richiedono tratti di tubazione rettilinee in ingresso e in uscita. 
Ogni dispositivo, inoltre, include l'interfaccia ottica di serie e supporta uscite impulsive e l’ampia gamma di moduli integratici e accessori disponibili consentono l’installazione in qualsiasi condizione.

Le innovazioni introdotte nei nuovi contatori ultego III 3.0 sono perfettamente allineate con l’obbligo di adeguamento alla telelettura da remoto, richiesto dalla EED 2.0 (Direttiva UE 2023/1791) e dalla legislazione nazionale che, a partire da gennaio 2027, obbliga tutti i sistemi di misurazione dei consumi idrici e termici ad essere composti da dispositivi interconnessi.

Con ultego III 3.0, ista è riuscita a trasformare un vincolo normativo in un’opportunità di risparmio energetico ed economico che, assicurando una ripartizione delle spese chiara ed equa, crea le condizioni per ripagare l'investimento in tempi brevi e, grazie alla migliore efficienza gestionale,  stimola gli utenti ad adottare comportamenti virtuosi.

IMMAGINI DISPONIBILI
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