**Come mettere in sicurezza la zona doccia?**

**PONTE GIULIO ACCETTA LA SFIDA**

Ponte Giulio, dinamica azienda che offre una vasta gamma di sostegni e ausili per il bagno destinati al mercato professionale che privato, afferma che una progettazione “intelligente” deve assolutamente considerare chi saranno i fruitori dello spazio e i loro differenti bisogni nel corso del tempo.

Questo ragionamento assume grande importanza se pensiamo all’ambiente doccia.

La zona doccia deve essere concepita principalmente per eliminare rischi di cadute, offrire confort a chi la utilizza e priva di ogni “barriera architettonica”.

In un’abitazione privata, infatti, anche se non è sancito da alcuna normativa, può essere utile tener conto che l’installazione di alcuni prodotti, come, ad esempio, un piatto doccia a filo pavimento, oltre a non incrementare i nostri costi può rivelarsi nel tempo un’efficace soluzione. Allo stesso modo, un maniglione a sostegno verticale può assolvere alla doppia funzione di garantire un valido appiglio, ma anche fungere da porta doccetta qualora venga munito di un dispositivo adeguato a questo scopo.

In Italia, l’installazione di un’area doccia in ambienti pubblici, RSA e Ospedali, è, invece, regolamentata dal “DPR 503” del 24 luglio 1996 che ha come principale obiettivo garantire le condizioni di vivibilità e sicurezza: la zona doccia deve essere a filo pavimento, dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.

La regolamentazione dei requisiti ritenuti indispensabili per la sicurezza dei servizi igienici riservati ai Disabili inoltre dice che devono essere garantite le manovre di una sedia a rotelle necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari e avere le seguenti caratteristiche: una superficie minima di cm. 180 x cm. 180; porte da 85 cm. (luce netta minima) con apertura verso l’esterno.

Per la sicurezza della zona doccia è importante un buon fissaggio dei sostegni. Soprattutto nel caso di pareti leggere come quelle in cartongesso, per le quali non è stato previsto un adeguato “rinforzo” interno, **Ponte Giulio propone fissaggi speciali “Wingits” che garantiscono una tenuta minima di 150 kg. che Ponte Giulio distribuisce in esclusiva per l'Italia.**

*Gianfranco Paolantoni* titolare della “Paolantoni s.n.c.” di Roma utilizza Ponte Giulio e ci spiega: “quando sono chiamato per intervenire in una ristrutturazione, suggerisco sempre di prevedere delle soluzioni semplici ma estremamente efficaci che possano essere d’aiuto anche a chi ha problemi di mobilità temporanea. Sono poche le regole da seguire per una corretta installazione. Fermo restando che l’altezza del piatto doccia non deve superare i 25 mm., occorre posizionare correttamente gli elementi e fissarli con tasselli di sicurezza. Ponte Giulio è un’azienda partner specializzata che ha saputo dimostrare nel tempo grande serietà e capacità produttiva e che mette a disposizione per tutti i suoi clienti 24/24h istruzioni di montaggio, suggerimenti e disegni tecnici facilmente scaricabili dal sito [www.spazioinstallatori.it](http://www.spazioinstallatori.it)”

**Ponte Giulio S.p.A.**

**Press&PR:**

**tac comunic@zione**

di Paola Staiano e Andrea Turatti

Milano-Genova

Tel: + 39 02 48517618

 +39 0185 351616

press@taconline.it

www.taconline.it

località Ponte Giulio s.n.c.

Orvieto (TR)

tel + 39 0763 316044

fax + 39 0763 316043

e-mail: info@pontegiulio.it

sito web: [www.pontegiulio.it](http://www.pontegiulio.it)