**CERSAIE 2015**

**28 settembre-2 Ottobre**

**Anteprima stampa**

**Ponte Giulio presenta MATERIA, un piatto doccia su misura realizzato in HI-MACS®.**

MIDIOPLAN® è la collezione di piatti doccia e lavabi in pietra acrilica proposti da Ponte Giulio. Sono lavabi, piatti, mensole, specchi, che arredano la zona lavabo e doccia con forme sempre aderenti ai canoni estetici che sono riconosciuti e richiesti dagli utenti.

MATERIAè un piatto doccia rettangolare o quadrato **realizzato in HI-MACS®, una pietra acrilica che** offre gli stessi pregi della pietra naturale senza i difetti degli altri materiali sintetici, o semi-sintetici. Si tratta di un materiale composito appartenente alla categoria dei *solid surfaces*, non assorbente e non poroso, prodotto per circa due terzi con idrossido d’alluminio e per un terzo con acrile di alta qualità, con l’aggiunta, eventuale, di piccole quantità di pigmenti colorati.

La pietra acrilica è resistente alla luce diretta del sole e il suo colore si mantiene sostanzialmente immutato nel corso degli anni. Durevole nel tempo, resiste bene alle normali sollecitazioni causate dall’uso quotidiano. Queste qualità la rendono adatta ad ogni applicazione da esterno o interno permettendo una infinita varietà di soluzioni per forme e colori.

Le straordinarie qualità della pietra acrilica sono valorizzate in MIDIOPLAN® dalla capacità di Ponte Giulio di **costruire piatti doccia nella forma desiderata e nel colore scelto** in una vastissima gamma.

L’azienda è in grado di costruire anche solo un pezzo personalizzato in tutto e per tutto, assicurando tempi di consegna relativamente brevi (fra i 7 e 10 giorni). Il materiale utilizzato, la pietra acrilica, è resistente ai raggi UV ed è certificato in classe “1” di reazione al fuoco e quindi autoestinguente. La sua manutenzione è facile, è semplice da pulire, resiste a quasi tutti i prodotti chimici usati in bagno, la superficie è compatta e priva di pori, quindi non assorbente, è insensibile all’umidità.

Da anni Ponte Giulio lavora e propone prodotti industriali Made in Italy con passione e precisione artigianali.

**Prezzo:** su richiesta

Caratteristiche della pietra acrilica **HI-MACS®**

**Ecologica**

La composizione a base di minerali ed acrilico, la produzione a basso impiego di risorse e la lavorazione a “rifiuti zero”, danno al materiale una ottima valutazione dal punto di vista ecologico.

**Uniforme**

Le giunzioni invisibili offrono l’impressione di un unico blocco e la percezione di continuità, anche laddove la lavorazione, e la posa, risultino particolarmente complesse.

**Igienica**

È un materiale atossico e non presenta agenti tensioattivi. La superficie non è porosa e priva di giunzioni visibili, inoltre può subire un trattamento antibatterico per applicazioni specifiche. Ponte Giulio predilige lavorazioni che possano evitare la presenza di angoli vivi per facilitare la pulizia.

**Durevole nel tempo**

Si deterge semplicemente con acqua, una goccia di detersivo e un panno. Per eliminare i graffi basta una spugnetta tipo “Scotch Brite” o della carta vetrata fine.

**Resistente**

Resiste all’esposizione dei più diffusi agenti chimici e ai raggi UV mantenendo inalterati i colori. Garantisce una ottima resistenza meccanica e ai più diffusi agenti chimici.

**Riparabile**

Graffi o danni gravi, causati da usi impropri, possono essere riparati sia localmente, sia in azienda.

**Ponte Giulio S.p.A.**

località Ponte Giulio s.n.c.

Orvieto (TR)

tel + 39 0763 316044

fax + 39 0763 316043

e-mail: info@pontegiulio.it

sito web: [www.pontegiulio.it](http://www.pontegiulio.it)

**Press&PR:**

**tac comunic@zione**

di Paola Staiano e Andrea Turatti

Milano-Genova

Tel: + 39 02 48517618

+39 0185 351616

press@taconline.it

www.taconline.it